****

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ**

1. **АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ae2/220_190_1/ae2b55679a63f5e90f02a4e7a2f3c61d.jpg | **ELITE 2840 T*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Давление: **30-190 бар**
* Производительность: **390-780 л/ч**
* Потребляемая мощность: **5,3 кВт**
* Напряжение сети: **400 В**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга **10 м**
* Высота **810 мм**
* Ширина **430 мм**
* Глубина **740 мм**
 | **360 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ae2/220_190_1/ae2b55679a63f5e90f02a4e7a2f3c61d.jpg | **ELITE DSHH 2840 T*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Давление: **30-190 бар**
* Производительность: **390-780 л/ч**
* Потребляемая мощность: **5,3 кВт**
* Напряжение сети: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Высота **810 мм**
* Ширина **430 мм**
* Глубина **740 мм**
 | **360 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/885/220_190_1/885938e44cf2c804f77d18548b98ff1d.jpg | * **N.ELITE-C I 1813 P T**
* Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Максимальное давление: **180 бар**
* Максимальная производительность: **800 л/ч**
* Потребляемая мощность: **4.7 кВт**
* Напряжение сети: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Высота: **810 мм**
* Ширина: **430 мм**
* Глубина: **740 мм**
 | **325 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/885/220_190_1/885938e44cf2c804f77d18548b98ff1d.jpg | [**N.ELITE-C 1813 P T**](http://sobek.kz/product-and-services/apparaty-vysokogo-davleniya-bez-podogreva-vody/n-elite-c-1813p-t.html)* Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Максимальное давление: **180 бар**
* Максимальная производительность: **800 л/ч**
* Потребляемая мощность: **4,7 кВт**
* Напряжение сети: **400 В**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Высота: **810 мм**
* Ширина: **430 мм**
* Длина: **740 мм**
 | **349 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/885/220_190_1/885938e44cf2c804f77d18548b98ff1d.jpg | **N.ELITE-C I1310P M*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Максимальное давление: **130 бар**
* Максимальная производительность: **600 л/ч**
* Потребляемая мощность: **3,3 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Длина: **740 мм**
* Ширина: **430 мм**
* Высота: **810 мм**
 | **324 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/885/220_190_1/885938e44cf2c804f77d18548b98ff1d.jpg | **N.ELITE-C 1310P M*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Максимальное давление: **130 бар**
* Максимальная производительность: **600 л/ч**
* Потребляемая мощность: **3,3 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Длина: **740 мм**
* Ширина: **430 мм**
* Высота: **810 мм**
 | **314 000** |
| http://sobek.kz/upload/iblock/877/877e5f05c9046f2832bc8da281665fbb.png | **WEТ 255*** Страна-производитель: **Казахстан**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **200 бар**
* Максимальная производительность: **840 л/ч**
* Потребляемая мощность: **5,5 кВт**
* Максимальная температура воды на входе: **40˚С**
* Напряжение сети: **380 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя**: Воздушная**
* Система управления: **BY Pass**
 | **295 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/671/220_190_1/671e892136df05c054b3a125b2a6ef30.jpg | * **ROYAL PRESS DSPL 3060P**
* Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Давление: **30-215 бар**
* Производительность: **475-960 Гц**
* Потребляемая мощность: **7 Вт**
* Напряжение сети: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Длина: **770 мм**
* Ширина: **510 мм**
* Высота: **870 мм**
 | **518 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/de3/220_190_1/de329cecd34fe38e6de8fa9f97451299.jpg | **ROYAL-C2117P T*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Максимальное давление: **210 бар**
* Максимальная производительность: **1000 л/ч**
* Длина шланга: **10 м**
* Длина**: 770 мм**
* Ширина: **510 мм**
* Высота: **880 мм**
 | **502 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/de3/220_190_1/de329cecd34fe38e6de8fa9f97451299.jpg | * **ROYAL-C D2117P T**
* Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Максимальное давление: **210** **бар**
* Максимальная производительность: **1000** **л/ч**
* Потребляемая мощность: **6,4 Вт**
* Напряжение сети: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **10 м**
* Длина: **770 мм**
* Ширина: **510 мм**
* Высота: **880 мм**
 | **505 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/b73/220_190_1/b730b99f8b0a27f80046bfdef417702e.jpg | **G-POWER C I1813P Т*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Максимальное давление: **180 бар**
* Максимальная производительность: **800 л/ч**
* Потребляемая мощность: **5 кВт**
* Напряжение сети: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **8 м**
* Высота: **930 мм**
* Ширина: **400 мм**
* Глубина: **490 мм**
 | **306 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/b73/220_190_1/b730b99f8b0a27f80046bfdef417702e.jpg | **G-POWER-C I1509P M*** Страна-производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **150 бар**
* Максимальная производительность: **540 л/ч**
* Потребляемая мощность: **3 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Длина шланга: **8 м**
* Высота:  **930 мм**
* Ширина: **400 мм**
* Глубина: **490 мм**
 | **285 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/cda/220_190_1/cda745eee1f0275922188627332d798d.jpg | **IPG TSX 13.180*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **180** **бар**
* Максимальная производительность: **800** **л/ч**
* Потребляемая мощность: **5,3 rВт**
* Напряжение сети: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Высота: **810 мм**
* Ширина: **430 мм**
* Глубина: **740 мм**
 | **290 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ea6/220_190_1/ea6a17280d19c8918e900ceb40bb8634.png | **WEТ 220*** Страна-производитель: **Казахстан**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **140-160 бар**
* Максимальная производительность: **540 л/ч**
* Потребляемая мощность: **2,2 кВт**
* Максимальная температура воды на входе: **40˚С**
* Питающее напряжение: **220 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Система управления: **BY Pass**
 | **225 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/946/220_190_1/9464e29f7d793dc8b69e061b63bfa8d4.png | * **WEТ 247**
* Страна-производитель: **Казахстан**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **170 бар**
* Максимальная производительность: **720 л/ч**
* Потребляемая мощность: **4 кВт**
* Максимальная температура воды на входе: **40˚С**
* Питающее напряжение: 380 В 50 Гц
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Система управления: **BY Pass**
 | **245 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/672/220_190_1/67287c17e2dbe77595c1fbb45afdd525.png | * **WEТ 250**
* Страна-производитель: **Казахстан**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **200 бар**
* Максимальная производительность: **780 л/ч**
* Потребляемая мощность: **5,5 кВт**
* Максимальная температура воды на входе: **40˚С**
* Напряжение сети: **380 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Система управления: **BY Pass**
 | **265 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/672/220_190_1/67287c17e2dbe77595c1fbb45afdd525.png | * **WET 750**
* Страна-производитель: **Казахстан**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **250 бар**
* Максимальная производительность: **900 л/ч**
* Потребляемая мощность: **7,5 кВт**
* Максимальная температура воды на входе: **40˚С**
* Напряжение сети: **380 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Система управления: **BY Pass**
 | **445 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/2b9/220_190_1/2b92da5163dd705aec5c4942b319ca9d.jpg | * **BENZ-C L2216PI P**
* Страна-производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Максимальное давление: **220 бар**
* Максимальная производительность: **1000 л/ч**
* Длина шланга: **10 м**
* Двигатель: **Бензиновый HONDA серии JX**
 | **920 000** |

1. **АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/7f0/220_190_1/7f0f00f336f0582822c2a18d18ea3d90.jpg | * **UNIVERSE-H D1110P T**
* Страна-производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Давление: **30-110 бар**
* Производительность:**300-600 л/ч**
* Потребляемая мощность: **2.7 Вт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Топливный бак: **10 л**
 | **660 000** |
| **http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/7f0/220_190_1/7f0f00f336f0582822c2a18d18ea3d90.jpg** | **UNIVERSE-H D1813P T Portotecnica*** Страна-производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Давление: **30-180 бар**
* Производительность: **390-780 л/ч**
* Потребляемая мощность: **5,3 кВт**
* Напряжение питания: **400 кВт 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Топливный бак: **10 л**
 | **825 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/e51/220_190_1/e51062b81ef02d57c137559571ba5657.jpg | **SYNCR-H4 D2515PT Portotecnica*** Страна-производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Давление: **30-250 бар**
* Производительность: **450-950 л/ч**
* Потребляемая мощность: **8.5 кВт**
* Напряжение питания: **400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Топливный бак: **25 л**
* Температура горячей воды: **30-140°C**
 | **1 300 000** |

1. **МИНИМОЙКИ БЫТОВЫЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/a9b/220_190_1/a9b560e2bea077f57ca42c55fbd33c15.Jpeg | **PW-C10 I 1306A-M*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **бытовой**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **130 бар**
* Максимальная производительность: **370 л/ч**
* Потребляемая мощность: **1.7 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **5 м**
* Высота**: 730 мм**
* Ширина: **300 мм**
* Глубина: **330 мм**
 | **66 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/373/220_190_1/373e71edf39c9c8c31a0b43d28a438ea.jpg**\*\*\*Катушка в комплект не входит** | **PW-C23 I 1408A-M*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **140 бар**
* Максимальная производительность: **460 л/ч**
* Потребляемая мощность: **2.3 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **8 м**
 | **135 000** |
| **http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/373/220_190_1/373e71edf39c9c8c31a0b43d28a438ea.jpg** | * **PW-C23P I 1508 AO M**
* Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **150 бар**
* Максимальная производительность:**500 л/ч**
* Потребляемая мощность: **2.5 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **8 м**
* Высота: **840 мм**
* Ширина: **330 мм**
* Глубина: **380 мм**
 | **196 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/52e/220_190_1/52e5d8b3ef498ea380160f75d5361143.jpg | **PW-C25 1509P M Portotecnica*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление: **150 бар**
* Максимальная производительность: **540 л/ч**
* Потребляемая мощность: **3 кВт**
* Напряжение сети: **230 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **8 м**
* Высота: **930 мм**
* Ширина: **400 мм**
* Глубина: **490 мм**
 | **277 000** |
| **http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/52e/220_190_1/52e5d8b3ef498ea380160f75d5361143.jpg** | **PW-C25 1813P M Portotecnica*** Страна производитель: **Италия**
* Классификация: **Профессиональный**
* Материал корпуса насоса: **Латунь**
* Максимальное давление:**180 бар**
* Максимальная производительность:**800** **л/ч**
* Потребляемая мощность:**5 кВт**
* Напряжение сети:**400 В 50 Гц**
* Материал поршней насоса: **Керамика**
* Система охлаждения двигателя: **Воздушная**
* Длина шланга: **8 м**
* Высота: **930 мм**
* Ширина: **400 мм**
* Глубина: **490 мм**
 | **300 000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ca1/220_190_1/ca1ad75684c1dcdcd7b6690fc74929fd.jpg | **ПЕНОГЕНЕРАТОР, 24 Л*** Страна-производитель: **Италия**
* Объем бака: **24 л**
* Длина шланга: **10 м**
 | **78 000** |
| **http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ca1/220_190_1/ca1ad75684c1dcdcd7b6690fc74929fd.jpg** | **ПЕНОГЕНЕРАТОР, 50 Л*** Страна-производитель: **Италия**
* Объем бака: **50 л**
* Длина шланга: **10 м**
 | **114 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ebb/220_190_1/ebb7b7e996b28a32ed9d36cd1e3d54ec.jpg | **ПЕНОКОМПЛЕКТ ZX.1078**Пистолет с удлинителем, пенообразователь с бачком 1л Страна-производитель: **Италия** | **39 000** |
| ÐÐ°ÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ Dozatron ÐÐµÐ´Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¾Ñ MixRite 2.5 - 0,4% â 4% Ð¿Ð¾ Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ½Ðµ. Ð¢ÑÐµÐ¹Ð´Ð¸Ð¼Ð¿Ð¾ÑÑ. ÐÐ¾ÑÑÐ°Ð²ÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¹ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ | **Дозотрон MIX RITE 2.5**устройство позволяющее смешивать в определенных пропорциях химическое средство и воду, выдавая эмульсию.Для работы дозирующего устройства необходимо сильное давление воды. Смешивание происходит за счет механических движений помпы без применения электричества. | **160 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/67f/220_190_1/67f5c57b384b95aedca099ba2be1ddd2.jpg | **КОНСОЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ WD103**Консоль потолочная из нержавеющей стали* Страна-производитель: **Казахстан**
* Угол вращения: **360˚**
* Длина: **1750 мм**

. | **104 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/158/220_190_1/1583782155f03896df818fec0163e98c.png | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ**Страна-производитель: **Италия**Устройство для быстрой чистки любого интерьера. Работает  на сжатом воздухе. Позволяет без особых усилий глубоко вычищать любые поверхности. Аппарат можно применять как для локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона. | **19 000** |
| ÐÐ¸ÑÑÐ¾Ð»ÐµÑ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¸Ð¼ÑÐ¸ÑÑÐºÐ¸ | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ*** Страна-производитель: **Италия**
* Скорость свободного об. / мин.: **4200 об/мин**
* Расход воздуха: **100 л/мин**
* Давление воздуха: **4.5-6.3 бар**
* Уровень шума: **89,1 дБ**
 | **39 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/5d2/220_190_1/5d2061c17dbfe3813d257be9c416b813.png | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА "ТОРНАДОР" BLACK*** Страна-производитель: **Италия**
* Скорость свободного об. / мин.: **4200 об/мин**
* Расход воздуха: **100 л/мин**
* ﻿Потребление состава: **4,2 л/час**
* Уровень шума: **89,1 дБ**
* Давление воздуха: **6-8 бар**
* ﻿Ввод воздуха: **1/4**
 | **39 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/2b8/220_190_1/2b8858af80ff3f5c08ab0a38b6487c9a.jpg | **ОПРЫСКИВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ 1807**Страна-производитель: **Италия** | **7 900** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/01d/220_190_1/01dab5a4607102bef6e382db3c408117.jpg | **ОПРЫСКИВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ**Страна-производитель: **Италия** | **7 100** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/a93/220_190_1/a93ce92ad1612ecd22981da229d91a6f.jpg | **ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ**Страна-производитель: **Италия** | **1 400** |

1. **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/eb3/220_190_1/eb32ee632ca35370d6c55d715a1121a5.png | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АВД**Страна-производитель: **Италия** | **17 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/2b8/220_190_1/2b8177f31d8c70652abd9a0ceb7175d5.jpg | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АВД**Страна-производитель: **Италия** | **30 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/9ac/220_190_1/9ac939d2439d679f0cca6f618f515e2e.jpg | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ PW-C10 I 1306 A-M**Страна-производитель: **Италия** | **9 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/58e/220_190_1/58e80f7c6783bd614718ab1f697d551b.jpg | **ПИСТОЛЕТ ДЛЯ PW-C23 I 1408 A-M**Страна-производитель: **Италия** | **18 500** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/de4/220_190_1/de4b656867406005a362a6210d540455.jpg | **УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ IPPR40020 / IPPR89429****Удлинитель Elite 2840/1910**Страна-производитель: **Италия** | **35 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/037/220_190_1/03715d4a16b0c915b405df2c78a79754.png | **УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА IPPR40020 / IPPR89429**Страна-производитель: **Италия** | **11 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/4a2/220_190_1/4a233f1f835b7a38cd3cedc2ead51cf9.jpg | **УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ IPPR40011**Страна-производитель: **Италия** | **12 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/65b/220_190_1/65bc8160d45bb5d7965ebfce2b68d2c5.jpg | **ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ PW-C10 I 1306 A-M**Страна-производитель: **Италия** | **25 500** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/c8e/220_190_1/c8ebd33d7d5e259a554ad3ad5692133b.png | **УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ IPPR40012**Страна-производитель: **Италия** | **9 400** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/36f/220_190_1/36f47aa3f1432fd99529fe1c1224ad34.png | **УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ IPPR40012**Страна-производитель: **Италия** | **17 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/767/220_190_1/7671ec1b76dc3940f65aff6cad0bb5f4.jpg | **ШЛАНГ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 М**Страна-производитель: **Италия** | **29 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/aa7/220_190_1/aa762a5395657a5a7f28a74269c6e804.jpg | **ШЛАНГ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 20 М**Страна-производитель: **Италия** | **43 500** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/777/220_190_1/777b98ffdeb33c1a163b3a1de4903ab5.jpg | **УДЛИНИТЕЛЬ P 70 СМ**Страна-производитель: **Италия** | **39 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/af7/220_190_1/af71aba72ab6b0b8e95720702ed9e6a6.jpg | **Распылитель One 1005**Страна-производитель: **Италия** | **3 600** |

**ПЫЛЕСОСЫ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/8de/220_190_1/8de17a530e2c135bed9ae189522f3330.jpg | **ПЫЛЕВОДОСОС AMSTERDAM 315**Страна-производитель: **Италия**Разрежение **2230 мм/H2O**Поток воздуха **255.0 м3/час**Емкость бака **23 л**Номинальная мощность **1.5 кВт**Напряжение питающей сети **220 В**Частота тока **50 Гц**Количество моторов **1 шт**Количество турбин **1 шт**Фильтр для защиты мотора **Да**Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**Длина всасывающего патрубка **2.5 м** | **56 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/7a6/220_190_1/7a6d3ed70b136023d4e622a9fdfd3327.jpg | **ПЫЛЕВОДОСОС YES PLAY 515 PLAST*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2230 мм/H2O**
* Поток воздуха **225 м3/час**
* Емкость бака **27 л**
* Номинальная мощность **1.5 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **1 шт**
* Фильтр для защиты мотора **Да**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **63 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/018/220_190_1/01892df24b2850d7a213c8165e2fee38.JPG | **ПЫЛЕВОДОС YES PLAY 515 STEEL*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2230 мм/H2O**
* Поток воздуха **225 м3/час**
* Емкость бака **27 л**
* Номинальная мощность **1.5 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **1 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **69 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/1db/220_190_1/1db03cf4475f278a9bbde43664073b47.jpg | **Пылеводосос VT215 Plast*** Страна-производитель **Казахстан**
* Разрежение **2380 мм/H2O**
* Поток воздуха **200 м3/час**
* Емкость бака **17 л**
* Номинальная мощность (W) **1.3 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов (двигателей) **1 шт**
* Количество турбин **2 шт**
* Фильтр для защиты мотора **Да**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **75 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/a1f/220_190_1/a1f2443165f21066c670c80e5d5e07b5.jpg | **ПЫЛЕВОДОСОС VT515 PLAST*** Страна-производитель **Казахстан**
* Разрежение **2380 мм/H2O**
* Поток воздуха **200 м3/час**
* Емкость бака **26 л**
* Номинальная мощность (W) **1.3 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов (двигателей) **1 шт**
* Количество турбин **2 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **86 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/c03/220_190_1/c0323ad7ac39ce7d40e1faa0e087b183.jpg | * **ПЫЛЕВОДОСОС TOPPER 515 INOX**
* Страна-производитель **Казахстан**
* Разрежение **2380 мм/H2O**
* Поток воздуха **200 м3/час**
* Емкость бака **33 л**
* Номинальная мощность **1.3 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **2 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **97 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/aba/220_190_1/aba54b704bf5687d940489b4ec3aa3cc.jpg | **ПЫЛЕВОДОСОС PANDA 215*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2470 мм/H2O**
* Поток воздуха **210 м3/час**
* Емкость бака **26 л**
* Номинальная мощность **1.2 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **1 шт**
* Фильтр для защиты мотора **Нет**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
* Уровень шума **92 дБ**
 | **95 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/1fd/220_190_1/1fd622a27bef380d7d82f867b3296d89.jpg | **ПЫЛЕВОДОСОС AMSTERDAM 429 HP STEEL*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2230 мм/H2O**
* Поток воздуха **510 м3/час**
* Емкость бака **62 л**
* Номинальная мощность **2 x 1.4 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **2 шт**
* Фильтр для защиты мотора  **Да**
* Диаметр всасывающего патрубка **38 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **125 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/8c1/220_190_1/8c1609d727811c91ec6de32330e68fc2.jpg | **ПЫЛЕВОДОСОС VT 429 F INOX*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2380-3800 ммH2O**
* Поток воздуха **220-400 м3/час**
* Емкость бака **62 л**
* Номинальная мощность **2 x 1.3 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **2 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **38 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **198 000** |
| ÐÑÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð¾ÑÐ¾Ñ VT 440 Ð INOX | **Пылеводосос VT 440 М INOX*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2380 мм/H2O**
* Поток воздуха **600 м3/час**
* Емкость бака **62 л**
* Номинальная мощность **(W)3 x 1.2 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов (двигателей) **3 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **38 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **268 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/875/220_190_1/875acd511d2341a735bf0e5f739e26e8.jpg | **Пылесос W 315*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2110 мм/H2O**
* Поток воздуха **229 м3/час**
* Емкость бака **32 л**
* Номинальная мощность **1.3 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **1 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **43 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/23f/220_190_1/23fd0051a27ead899236a55c548f48ae.jpg | **ПЫЛЕСОС LEO*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2870 мм/H2O**
* Поток воздуха **210 м3/час**
* Емкость бака **12,5 л**
* Номинальная мощность **1.3 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **1 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **67 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/485/220_190_1/4851c2201522e2b3f699aa58181c01d6.jpg | **МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС LAVA*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2200 мм/H2O**
* Производительность водяного насоса **0,8 л/мин**
* Емкость бака **27 л**
* Номинальная мощность **1,2 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **2 шт**
* Диаметр всасывающего патрубка **32 мм**
* Уровень шума **60 дБ**
 | **138 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/70e/220_190_1/70e0cfbce29723d393ed5e8535fe2221.jpg | **МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС IDROHIPPO*** Страна-производитель **Италия**
* Разрежение **2200 мм/H2O**
* Производительность водяного **насоса 0,8 л/мин**
* Емкость бака **27 л**
* Номинальная мощность **1,2 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **1 шт**
* Уровень шума **60 дБ**
 | **146 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/045/220_190_1/04595b6e244f6f819211e80b4dd2e7a3.jpg | **КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР GAMMA 300*** Страна-производитель **Италия**
* Емкость бака  **32 л**
* Номинальная мощность **1.2 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Воздушный поток **210 м3/час**
* Разрежение **2470 мм/H2O**
* Количество моторов **1 шт**
* Количество турбин **2 шт**
* Производительность водяного насоса **0,8 л/мин**
* Диаметр всасывающего патрубка **36 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
 | **196 000** |
| http://sobek.kz/upload/resize_cache/iblock/ddd/220_190_1/dddd22275648800bcf8d08305309200c.jpg | **КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР GAMMA 700*** Страна-производитель **Италия**
* Поток воздуха **420.0 м3/час**
* Емкость бака **60 л**
* Номинальная мощность **2 x 1.2 кВт**
* Напряжение питающей сети **220 В**
* Частота тока **50 Гц**
* Количество моторов **2 шт**
* Количество турбин **2 шт**
* Фильтр для защиты мотора **Да**
* Диаметр всасывающего патрубка **40 мм**
* Длина всасывающего патрубка **2.5 м**
* Уровень шума **79 дБ**
 | **346 000** |